Τηλεχειρισμός SAGA1-L8

Εργασίες που έγιναν :

Αφαίρεση μπλοκαρισμένης βίδας για το άνοιγμα της συσκευής.

Αποκατάσταση λειτουργίας στο κουμπί του τηλεχειριστήριου (RESET).

Αφαίρεση αλάτων από κονεκτορα .

Αντικατάσταση καμένου ρελε στην πλακέτα του Δέκτη.

Επαναφορά στεγανότητας στο βύσμα της κεραίας.

Παρατηρήσεις:

Δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος της καλωδίωσης στο μεταλλικό βύσμα λόγο οξείδωσης στις βίδες που το συγκρατούν .

Κατά το άνοιγμα του βύσματος υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί .

Μελλοντικά θα πρέπει να αντικατασταθεί.